Насосы пластинчатые нерегулируемые НПл на давление 16,0 МПа (160 кГ/кв.см) (2+2 габарит)
	Параметры
	НПл 45-45/16 
	НПл 45-56/16
	НПл 45-80/16 
	НПл 56-56/16 
	НПл 56-80/16 
	НПл 80-80/16

	Рабочий объем, см3 
	45/45
	45/56
	45/80
	56/56
	56/80
	80/80

	Частота вращения об/мин:
	

	номинальная
	1500

	максимальная
	1800

	минимальная
	1200

	*Номинальная подача, л/мин
	56,7 / 56,7
	56,7 / 73,0
	56,7 / 108,0
	73,0 / 73,0
	73,0 / 108,0
	108,0 / 108,0

	Мощность, кВт
	38,4
	43,1
	53,2
	47,8
	57,9
	68

	Коэффициент подачи насоса , %
	83/83
	83/88
	83/90
	88/88
	88/90
	90/90

	КПД насоса, %
	76/76
	76/77
	76/85
	77/77
	77/85
	85/85


	Абсолютное давление на входе насоса: 
	Давление на выходе из насоса: 

	минимальное - 0, 08 МПа 
	номинальное - 16,0 МПа 

	максимальное - 0 12 МПа 
	максимальное - 17,5 МПа 

	Уровень звука при номинальных режимах работы, ДБа - 80 

	Масса насоса - 46 кГ 


 Габаритные и соединительные размеры пластинчатых насосов НПл 16... габарита 2+2
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Устройство и принцип работы гидронасоса НПл 16 (двухпоточный)
Общие сведения об изделии.
Насосы пластинчатые типа НПл предназначены для применения в гидроприводах металлорежущих станков и других машин, где необходимо давление до 16 Мпа (160 кгс/см2) и нерегулируемый по величине поток рабочей жидкости с постоянным давлением.

Насосы имеют исполнение на давление 16 Мпа (160 кгс/см2).

Насосы работают на минеральных маслах кинематической вязкостью 25....213 мм2/с (сСт).

Температура масла от -10 до +60 оС.

Рекомендуемые масла: ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78.

Рабочая жидкость должна иметь чистоту не грубее 12 класса по ГОСТ 17216-71. Номинальная тонкость фильтрации 25 мкм. для обеспечения большей надежности при малой вязкости и большой нагрузке рекомендуется тонкость фильтрации 10мкм.

Насосы изготавливаются с правым направлением вращения вала(по вращению часовой стрелки, если смотреть со стороны привода). По заказу потребителя допускается изготовлять насосы с левым направлением вращения вала(против вращения часовой стрелки0. направление вращения вала показано стрелкой, размещенной на корпусе насоса.

У двухпоточных насосов технические характеристики каждого насоса аналогичны данным соответствующих моделей однопоточных насосов. номинальная мощность равна сумме мощностей однопоточных насосов.

Устройство и работа насоса
Устройство двухпоточного насоса показано на рисунке...
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Насос пластинчатый двухпоточный НПл: 1 - рабочий комплект; 2 - крышка в сборе;3 - промежуточный корпус; 4 - корпус; В - всасывание; А,Б - нагнетание
Двухпоточный насос объединяет два однопоточных насоса. В корпусных деталях 2,3,4 установлены рабочие комплекты двух однопоточных насосов. Насос имеет общее всасывающее отверстие В. Нагнетание происходит двумя независимыми потоками А и Б. Принцип действия однопоточных и двухпоточных насосов одинаков (см.устройство и работа однопоточного насоса) В зоне всасывания камеры, увеличивая свой объем заполняются жидкостью, в зоне нагнетания каждая из камер, уменьшая свой объем, вытесняет рабочую жидкость через окна нагнетания. За один оборот ротора каждая камера два раза производит всасывание и нагнетание рабочей жидкости. 

Порядок установки.
Насос устанавливается в любом положении. Соединение вала насоса с приводным валом выполняется при помощи упругой (эластичной) муфты. Допуск несоосности осей валов 0,1 мм на диаметр. Направление вращения вала должно соответствовать стрелке, расположенной на корпусе насоса. Передача на вал радиальных и осевых нагрузок сос стороны привода не допускается. 

Для защиты насоса и гидросистемы от перегрузок установите предохранительный клапан, настройка которого не должна превышать давление 17,5 Мпа, а расход клапана должен быть не менее подачи насоса. 

Бак должен отвечать требованиям ГОСТ 16770-86. Вместимость бака должна быть не менее двухминутной подачи насоса.. Всасывающий и сливной трубопроводы должны быть погружены в бак на глубину около двух диаметров трубы от дна. Трубопроводы должны быть с плавными изгибами, тщательно очищены, иметь надежное уплотнение в месте присоединения к насосу, исключающее возможность подсоса воздуха.

Всасывающий трубопровод должен быть по возможности коротким с минимальным количеством изгибов. Диаметр отверстия всасывающего трубопровода, его длина и дополнительные соединения должны выбираться из условий, что скорость рабочей жидкости не должна превышать 1,5 м/с и абсолютное давление на входе в насос должно быть 0,08...0,12 Мпа (0,8...1,2 кгс/см2). На всасывающем трубопроводе допускается устанавливать фильтр с индикатором загрязненности при условии, что абсолютное давление на входе в насос не менее 0,08 МПа.

Перед первым пуском в насос залейте рабочую жидкость и выверните винт предохранительного клапана до нулевой настройки. Гидросистема должна обеспечивать предохранение полного слива рабочей жидкости из насоса после его остановки. Допускается кратковременная работа насоса на давлении 7 МПа, но ее продолжительность, не должна быть более 30 сек., при этом суммарное время работы насоса не должно быть более 1% от общей продолжительности работы насоса. продолжительность работы насоса на максимальной частоте вращения не должна быть более 60% от общей продолжительности работы насоса.

Расшифровка обозначения насоса НПл ... на давление 16 МПа 2+2 габарит
[image: image3.png]Pa6ounii o6bem nepeoro

Hacoca B cmd

rabaput 2+2

Pa6ounii 06bem BToporo

45-80
HMn—57— 16

Hacoca B cmd

Bug, KnuMaT4eckoro UCMoNHEHNs Hacoca
no FOCT 15150-69. YXI1 - ans paiioHoB ¢
YMEPEHHBIM 1 XONOAHBIN KMMATOM.

v
yxn 4 Kateropus pasmelyenns - 4

Hanpasnenue BpaweHns Bana
npaBoe - 6e3 0603HaueHNs

nesoe -

HomuHanbHoe paeneHne Hacoca g MMa

Hacoc nniacTUHYaTbIv ABYXMOTOHbI Ha AaBneHye 16 MTTa ¢ paGouim o6 beMoM nepsoro Hacoca 45 cud
| BTOPOro Hacoca 80 M3, ¢ NpaBbIM BpalLieHneM. [Ins PAiioHOB € yMEPEHHbIM U XONOAHBIM KIMMATOM




[image: image4.png]PPOCYHWBEPCATICHAE

indows Internet Explorer

+ [B8 htto: russnab.rufframe iframe2+2PL16.php

1[5 [x)[oose

=181]

[2]]

Counan

AR CR-&- G

Crosape
Kamanoz

Kamanoz cceinok
Bubnuomexa

30 wogenn

¥ Hacock BI12-4...

s i
a1 g

Dy B €O O] @

2 1LYy

2lOpOOCOPYC08aHE)

Jlnn npocuorpa 3D mozem Ban seobxommo yeTasosuts Java (TM)
‘HagemuTe KypCop Ha HACOC, HAKMITE MeByFO KHOIIKY MBI
¥ He OTIycKaz ee NepeMemaiiTe B HysHoM Bam HanpaseHuu

» ) Download Master @ POCYHUBEPCANCHAB .. ) Hacocs | [E] Mcrosoft Excel Keura1 | 1) foxyment Micosoft Wor.,





